Pielikums Nr.3
Finanšu un tehniskais piedāvājums
 [uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]
Iepirkumam ar identifikācijas Nr. VNP 2016/8

Iepirkumam „ Zāles/krūmu smalcinātāja - mulčētāja iegāde Varakļānu novada ceļu uzturēšanas darbu vajadzībām”

Nosaukums, apraksts	mērv.	skaits	Cena EUR bez PVN	
Zāles/ krūmu smalcinātājs – mulčētājs	gab.	1		
PVN 21 %		
Kopā ar PVN		

	Tehniskā norma	Piedāvātā tehniskā norma	
 Zāles/krūmu smalcinātājs - mulčētājs ar izlieci:	1. gab		
Darba platums ne mazāks kā:	1700 [mm]		
Izlaiduma gads	Jauns, nelietots ( 2015, 2016. izlaiduma gads)		
Nepieciešamā traktora jauda ne vairāk kā:	85 [Zs]		
Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni:	540 [apgr/min]		
Minimālais nepieciešamais traktora svars ne vairāk kā:	4000 [kg]		
Pļaujmašīnas/smalcinātāja svars ne lielāks, kā:	900 [kg]		
Griezējasmeņu tips:	veserīšu		
Darba leņķis uz augšu:	90°		
Darba leņķis uz leju ne mazāk kā:	60°		
Veserīšu skaits ne mazāks kā:	25 gab		
Pļaušanas veserīši uz rotora izvietoti pamīšus:	Ir		
Atbalsta veltņa diametrs ne mazāks kā	160 [mm]		
Atbalsta slieces 	Ir		
Piedziņa ar kardānu:	Ir		
Minimālais izbīdes attālums no traktora centra ass:	2300 [mm]		
Rotora diametrs ne mazāks kā:	160 [mm]		
Reduktora novietojums, nodrošina optimālu kardāna darba leņķi:	jābūt		
Pļaujmašīnas izvietojums – tieši aiz traktora, aiz traktora pa labi un nolaižams slīpi grāvī vai nogāzē:	Ir		
Pļaušanas elementiem jābūt maināmiem:	Ir		
Aprīkojumā kardāns:	jābūt		

Piegādes vieta: Rīgas iela 13,Varakļāni, Varakļānu novads
Zāles/krūmu smalcinātāja- mulčētāja garantija ........................ gadi no preces saņemšanas.

Paraksts                                    Vārds Uzvārds
Datums